Func1:

004010C0 push ebp

004010C1 mov ebp, esp

004010C3 sub esp, 8

004010C6 mov [ebp-4], 0

004010CD mov [ebp-8], 0

004010D4 mov eax, [ebp-8]

004010D7 add eax, [ebp+8]

004010DA mov [ebp-8], eax

004010DD mov ecx, [ebp-4]

004010E0 add ecx, 1

004010E3 mov [ebp-4], ecx

004010E6 mov edx, [ebp-4]

004010E9 cmp edx, [ebp+0Ch]

004010EC jb 004010D4

004010EE mov eax, [ebp-8]

004010F1 mov esp, ebp

004010F3 pop ebp

004010F4 ret 8